# Kosztorys ofertowy

na wykonanie przebudowy drogi gminnej we wsi **Załuski** na długości 121,0 m

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Numer  SST | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | | Cena Jedn. | Wartość |
| Nazwa | Ilość |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **D-04.00.00** | **I. Podbudowa CPV 45233000-9** |  |  |  |  |
| 1. | 04.04.02 | Wyrównanie- wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0-31,5 mm, przy średniej grub. 10 cm | m2 | 520,30 |  |  |
| 2. | 04.01.01 | Profilowanie istniejącej podbudowy do wymaganych spadków poprzecznych | m2 | 520,30 |  |  |
| 3. | 04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy lepiszczem asfaltowym w ilości 0,5kg / m2 | m2 | 520,30 |  |  |
| 4. | 05.03.05b | Wykonanie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 wg WT-2 2014 w ilości 50,0 kg /m2  dla KR-1-2 | m2 | 494,89 |  |  |
|  | **D-05.00.00** | **II. Nawierzchnia CPV 45233000-9** |  |  |  |  |
| 4. | 05.03.05a | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 8S 50/70 wg WT-2 2014 grub. 3 cm , dla KR-1-2  301,00 x 4,00 = 1204, 00 | m2 | 484,00 |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |
|  |  | Podatek VAT – 23 % |  |  |  |  |
|  |  | Ogółem |  |  |  |  |

Słownie:

Podpis: