……………,dnia 04.01.2021r

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego pt. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów RŻL-II-271/7/2020”**

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu zwracam się z prośbą o zmianę zapisów SIWZ w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz sposobu określenia równoważności urządzeń. Obecnie zapisy są niezgodne z ustawą PZP która jednoznacznie wskazuje, że przedmiotu zamówienia nie można opisać w sposób który mógłby utrudniać uczciwa konkurencję(art. 29.2) zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia jest sprzeczny z zasadami określonymi w art.30.1.1 PZP gdyż wskazane cechy nie odnoszą się ani do funkcjonalności ani do wydajności urządzeń. Taki opis przedmiotu zamówienia powoduje, że dopuszczone są urządzenia tylko jednego producenta.

Należy tu wskazać, że dla przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązuje norma PN-EN 12566-3 która wskazuje minimalne własności jakie należy spełnić aby wprowadzić do obrotu oczyszczalnie. Norma ta wskazuje cechy wydajności i funkcjonalności dla różnych technologii i materiałów, opisuje minimalne wymagania, które należy spełnić aby oczyszczalnia mogła zostać uznana za zgodną z normą. Norma nie wskazuje wymagań dotyczących systemu napowietrzania i sterowania: rozwiązanie podstawowe sprężarka i dyfuzor, brak sterowników, zegarów sterujących, elektrozaworów, zaworów ręcznych podnośników powietrznych typu pompa mamutowa. Parametry te są szczegółami konstrukcyjnymi firmy Traidenis

Zamawiający powinien mieć świadomość, że wskazane wyżej zapisy zawarte w dokumentacji projektowej oraz STWIR wprowadzone przez projektanta skutecznie ustawiają przetarg pod konkretnego producenta oczyszczalni. W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisów na takie umożliwiają uczciwą konkurencje

Jestem zainteresowany założeniem oferty w tym postępowaniu niestety w obecnym kształcie mój udział jest niemożliwy mimo iż posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji takich projektów. Tak opisany przedmiot zamówienia uniemożliwia uczciwa konkurencje i powoduje zawyżenie ceny przez oferenta z oczyszczalni firmy Traidenis.

**Odpowiedź Zamawiającego**

Zamawiający wymaga aby przydomowa oczyszczalnia ścieków pracowała w technologii niskoobciążonego osadu czynnego ze stałym zanurzonym złożem biologicznym. Kompletna oczyszczalnia ścieków musi posiadać zgodność z normą PN-EN 12566-3 +A2 : 2013. Wieloletnie doświadczenie Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oczyszczalni na terenie Gminy działających w różnych technologiach i posiadających różne wyposażenie, skłoniło do podjęcia decyzji w zakresie nie wyposażania oczyszczalni w zawory, pompy mamutowe, sterowanie ręcznie itp. Zamawiający dokonał takiego wyboru ponieważ według rozeznania Zamawiającego jest kilka firm które produkują tego typu oczyszczalnie(np. Feliksnavis, Traidenis, Buiteka). Niemniej jednak w SIWZ w rozdziale IV Zamawiający wskazał, że podane parametry napowietrzania i sterowania mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z użyciem materiałów równoważnych do materiałów określonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, zachowania technologii oczyszczania ścieków i wszystkich parametrów technicznych, jakościowych oczyszczonych ścieków i funkcjonalnych nie gorszych od określonych w dokumentacji projektowej a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych. Udokumentowanie równoważności leży po stronie oferenta. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla Wykonawców wiążące. Zapraszamy do złożenia oferty.

***Wójt Gminy Błędów***

***Mirosław Jakubczak***